**采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **产品名称**  | **规格[长\*宽\*高mm]**  | **单位**  | **数量**  | **详细描述/材质参数** | **备注** |
| 1 | 原木门拆除 |  | 道 | 2 |  | 　 |
| 2 | 新建墙体 |  | 平米 | 30 | 红砖墙体 | 　 |
| 3 | 石膏板隔墙 |  | 平米 | 18 | 青钢龙骨.双面石膏板隔墙 | 　 |
| 4 | 水泥地坪 |  | 平米 | 85 | 混泥土地面找平及收光，厚度6-8mm | 　 |
| 5 | 排水管地面开槽 |  | 米 | 20 | 室内及室外排水管开沟，安装完成并修复地面。 | 　 |
| 6 | 排水沟 |  | 米 | 3.2 | 采用地面现有排水沟并安装不锈钢水篾子 | 　 |
| 7 | 墙面翻新 |  | 平米 | 400 | 铲除原有墙面抹灰，采用石膏打底，两遍腻子膏.两遍乳胶漆。 |
| 8 | 地面铲除 |  | 平米 | 20 | 原有部分瓷砖地面铲除 |  |
| 9 | 开门洞 |  | 个 | 1 | 原有12mm隔墙新开门洞。 | 　 |
| 10 | 钢制双开门 | 2000\*1400 | 道 | 2 | 含锁具及把手 |  |
| 11 | 卷帘门 | 1800\*2900 | 扇 | 2 | 含锁具 |  |
| 12 | 明装配电箱 | 800\*1000 | 个 | 1 | 含3P330-100A空开一个，三相电表一支，3P60A空开4个，32A漏电保护器8个，1P10A空开2个 |  |
| 13 | 明装配电盒 |  | 个 | 3 | 含3P60A空开3个 |  |
| 14 | 电缆线 | Yjv4\*10+1\*6 | 米 | 15 | 国标 |  |
| 15 | 插座供电线 | BV4㎡线 | 米 | 500 | 国标，含1.5㎡双色线 |  |
| 16 | 灯具供电线 | BV2.5㎡线 | 米 | 200 | 国标 |  |
| 17 | PVC40线槽 |  | 米 | 200 | 阻燃材料 |  |
| 18 | PVC20线槽 |  | 米 | 100 | 阻燃材料 |  |
| 19 | 插座 |  | 个 | 20 | 10A |  |
| 20 | 开关 |  | 个 | 4 | 单开2个，双开1个，三开1个 |  |
| 21 | T8LED |  | 套 | 8 | 双支 |  |
| 22 | 给水管 |  | 项 | 1 | 30米Φ32，10米Φ25，Φ32水表一支（含阀门一个），单冷水龙头5个 |  |
| 23 | 排水管 |  | 项 | 1 | Φ110PVC管20米，Φ75PVC管10米，地漏3个 |  |
| 四 | 小家电检测改电 |  |  |  |  |  |
| 24 | 明装配电箱 | 400\*600 | 个 | 1 | 含3P60A空开1个.32A漏电保护开关4个，2P40A空开1个 |  |
| 25 | 插座线 |  BV4平方 | 米 | 100 | 包含1.5平方接地线 |  |
| 26 | 主供电线 | BV6平方 | 米 | 50 | 包含1.5平方接地线 |  |
| 27 | 插座 |  | 个 | 5 | 16A插座2个.10A插座3个。 |  |
| 28 | PVC线槽 | 40 | 米 | 20 | 阻燃材料 |  |
| 29 | 建渣清运费 | 　 | 项 | 1 | 　 | 　 |